# Tolérance de position : **Localisation**

### Représentation graphique

### Pièce réelle

La pièce réelle qu’il faut contrôler est composée d’éléments non idéaux résultats de sa fabrication



### Elément tolérancé

|  |  |
| --- | --- |
|  | L’élément tolérancé est une surface « **nominalement plane** »**C’est cette surface qui doit être contenue dans la zone de tolérance** |

### Elément de référence

|  |  |
| --- | --- |
| Elément non idéal**SA**C’est la surface nominalement plane **SA** | Elément idéal (référence spécifiée)C’est le **Plan A** associé à la surface **SA***Remarque : c’est un élément idéal associé à la surface réelle SA* |

### Zone de tolérance

|  |  |
| --- | --- |
| C’est un **volume limité par deux plans distants de 0,2 mm**ContrainteLe **plan médian de la zone de tolérance** est contraint distant de 10 mm par rapport à la référence **spécifiée A**.**L’élément tolérancé doit être contenu dans la zone de tolérance.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOLERANCEMENT NORMALISE** | **Analyse d’une spécification par zone de tolérance** |
| **Symbole de la****spécification:**  | Eléments non idéauxextraits du « Skin Modèle » | Eléments idéaux |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Elément(s) tolérancé(s) | Elément(s)de référence | Référence(s) spécifiée(s) | Zone de tolérance |
| UniqueGroupe | UniqueMultiple | SimpleCommuneSystème | SimpleComposée | **Contraintes orientation et position** par rapport à la référence spécifiée |
| Extrait du dessin de définition: |  |  |  |  |  |
| **Condition de conformité:**L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance |